/ ****
Modèle: ZH-A1
1. Points Maximum: 49 152 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 307 * 232 * 1536
           48 * 1024
     Couleur: 16 * 153 632 * 768
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Appuie mode de communication série
8. Appuie mise à niveau du programme de série
9. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: A4 ZH-
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Appuie mode de communication série
8. Appuie mise à niveau du programme de série
9. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U0
1. Points Maximum: 32 768 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 204 * 832 * 1024
     Couleur: 16 * 102 432 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: ZH-Um
1. Points Maximum: 16 384 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 102 * 432 * 512
     Couleur: 16 * 51 * 232 256
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
Modèle: ZH-U1
1. Points Maximum: 49 152 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 307 * 232 * 1536
48 * 1024
     Couleur: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U2
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U3
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
          PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U4
1. Points Maximum: 102 400 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 3200
           * 48 212 864 * 1600
           * 80 128 096 * 1064
           128 * 800
     Couleur: 16 * 320 * 032 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-UF
1. Points Maximum: 32 768 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 204 * 832 * 1024
           48 * 68 * 064 512
     Couleur: 16 * 102 432 * 512
           48 * 33 * 664 256
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U5
1. Points Maximum: 163 840 (hauteur de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           * 80 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Couleur: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Remarque: l'interface 12 avec 8 lignes haute 08 interface avec quatre lignes haute

2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-U6
1. Points Maximum: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Couleur: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5


/ ****
Modèle: ZH-U8
1. Points Maximum: 1.048.576 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 819 * 264 * 819 * 296 * 8192 8192128
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Couleur: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E1
1. Points Maximum: 49 152 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 307 * 232 * 1536
           48 * 1024
     Couleur: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5


/ ****
Modèle: ZH-E3
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E5
1. Points Maximum: 163 840 (hauteur de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           * 80 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Couleur: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
   Remarque: l'interface 12 avec 8 lignes haute 08 interface avec quatre lignes haute
     
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E6

1. Points Maximum: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Couleur: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-E8
1. Points Maximum: 1.048.576 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 819 * 264 * 819 * 296 * 8192 8192128
           160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
           240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
           352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
           480 * 2184512 * 2048
     Couleur: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
           288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-Gm
1. Points Maximum: 16 384 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 1024
     Couleur: 16 * 512
2. Support 1 / 4,1 / 8,1 / 16 scan
Partition libre 3. Support
4. Soutien bord terme magique (plein écran / partition)
5. Soutenir le compte à rebours, la température
6. Communication Interface: GPRS RS-232
7. minuterie soutien de commutateur
Support test 8. plein écran
9. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-G0
1. Points Maximum: 32 768 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 204 * 832 * 1024
     Couleur: 16 * 102 432 * 512
2. Support 1 / 4,1 / 8,1 / 16 scan
Partition libre 3. Support
4. Soutien bord terme magique (plein écran / partition)
5. Soutenir le compte à rebours, la température
6. Communication Interface: GPRS RS-232
7. minuterie soutien de commutateur
Support test 8. plein écran
9. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-G3
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2. Support 1 / 4,1 / 8,1 / 16 scan
Partition libre 3. Support
4. Soutien bord terme magique (plein écran / partition)
5. Soutenir le compte à rebours, la température
6. Communication Interface: GPRS RS-232
7. minuterie soutien de commutateur
Support test 8. plein écran
9. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5
/ ****
Modèle: ZH-G4
1. Points Maximum: 144 384 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           80 * 204 * 896 * 1280 1704128
     Couleur: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Support 1 / 4,1 / 8,1 / 16 scan
Partition libre 3. Support
4. Soutien bord terme magique (plein écran / partition)
5. Soutenir le compte à rebours, la température
6. Communication Interface: GPRS RS-232
7. minuterie soutien de commutateur
Support test 8. plein écran
9. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5


/ ****
Modèle: ZH-U7
1. Points Maximum: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Couleur: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: ZH-E7

1. Points Maximum: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Couleur: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5


/ ****
Modèle: ZH-W0
1. Points Maximum: 32 768 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 204 * 832 * 1024
     Couleur: 16 * 102 432 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5



/ ****
Modèle: ZH-W1
1. Points Maximum: 49 152 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 307 * 232 * 1536
           48 * 1024
     Couleur: 16 * 153 632 * 768
           48 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. Soutenir double port Ethernet et le mode de communication en série
8. obtenir automatiquement IP, les paramètres IP sans
9. Soutenir connexion directe unique et des communications LAN
10. L'interface réseau est compatible ligne de communication directe et de la Croix-ligne
11. RS-232 communication série pour la ligne directe
   Connection suit
         PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: ZH-W3
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
           80 * 81 * 696 680
           128 * 512
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
           80 * 40 896 * 336
           128 * 256
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. RS-232 ligne de communication est en ligne droite
   Connection suit
          PC ---- périphérique
          2 ---- 2
          ---- 3 3
          5 ---- 5

/ ****
Modèle: ZH-Un
1. Points Maximum: 10 240 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 64 * 032 320
     Couleur: 16 * 32 * 032 160
2. Support de tous numérisation
3. Support 4 de partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT


/ ****
Modèle: ZH-Uc
1. Points Maximum: 24 576 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 153 * 632 * 768
           48 * 512
     Couleur: 16 * 76 * 832 384
           48 * 256
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT

/ ****
Modèle: ZH-Wm
1. Points Maximum: 16 384 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 102 * 432 * 512
     Couleur: 16 * 51 * 232 256
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI

/ ****
Modèle: ZH-W2
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI

/ ****
Modèle: ZH-WN
1. Points Maximum: 10 240 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 64 * 032 320
     Couleur: 16 * 32 * 032 160
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI

/ ****
Modèle: ZH-W4
1. Points Maximum: 102 400 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 3200
           * 48 212 864 * 1600
           * 80 128 096 * 1064
           128 * 800
     Couleur: 16 * 320 * 032 1600
           48 * 106 464 * 800
           80 * 64 * 096 528
           128 * 400
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI

/ ****
Modèle: ZH-G2
1. Points Maximum: 65 536 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 409 * 632 * 2048
           * 48 136 064 * 1024
     Couleur: 16 * 204 * 832 1024
           48 * 68 * 064 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI

/ ****
Modèle: ZH-W7
1. Points Maximum: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           160 * 3272192 * 2728224 * 2336256 * 2048
288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
           416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
     Couleur: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
           288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
           416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI

/ ****
Modèle: ZH-W6

1. Points Maximum: 524 288 (zone de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 32 409 696 * 409 664 * 128 * 4096 * 4096
           144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
           208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
     Couleur: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
           144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
           208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI

/ ****
Modèle: ZH-W5
1. Points Maximum: 163 840 (hauteur de couleur réduite de moitié)
     Monochrome: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
           * 80 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
           160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
           224 * 728 240 * 680 256 * 640
     Couleur: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
           80 * 102 496 * 848 128 * 640
2. Support de tous numérisation
3. Soutien de 16 partition libre
4. Soutien pour le plein écran et le côté de fonctionner par des cloisons latérales courent
5. Soutien plein écran fond dynamique et dynamique fond par district
6. Soutien N types de frais animation de texte
7. soutien U disque et double mode de communication série
8. U soutien de disque et de mise à niveau du programme de série
9. Prise en charge de tous les formats de stockage sur disque U FAT32 / NTFS / exFAT
10. Communication: U disque / WIFI
