/ ****
MODELO: ZH-A1
Um Número Máximo de Pontos: 20.480 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 128 032 * 640
            48 * 424
      Cor: 16 * 64 032 * 320
            48 * 208
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Modo de Comunicação de série
8. Suporta atualização de programa de Série
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-A4
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Modo de Comunicação de série
8. Suporta atualização de programa de Série
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U0
Um Número Máximo de Pontos: 25.600 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 160 032 * 800
      Cor: 16 * 80 * 032 400
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-Um
Um Número Máximo de Pontos: 16,384 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 102 432 * 512
      Cor: 16 * 51 232 * 256
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U1
Um Número Máximo de Pontos: 32.768 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 680
      Cor: 16 * 102 432 * 512
            48 * 336
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U2
Um Número Máximo de Pontos: 49,152 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 307 232 * 1536
            48 * 102 464 * 768
      Cor: 16 * 153 632 * 768
            48 * 51 * 264 384
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U3
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
            80 * 81 * 696 680
            128 * 512
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
            80 * 40 * 896 336
            128 * 256
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
           PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U4
1 Pontos Máximo: 102,400 (área cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 3200
            48 * 212 864 * 1600
            80 * 128 096 * 1064
            128 * 800
      Cor: 16 * 320 032 * 1600
            48 * 106 464 * 800
            80 * 64 * 096 528
            128 * 400
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-UF
Um Número Máximo de Pontos: 24,576 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 153 632 * 768
            48 * 51 * 264 384
      Cor: 16 * 76 832 * 384
            48 * 25 * 664 192
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-U5
1 Pontos Máximo: 163.840 (cor de meia altura)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
            80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
            160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
            224 * 728 240 * 680 256 * 640
      Cor: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
            80 * 102 496 * 848 128 * 640
    Nota: 12 de interface com 8 Linhas de altura 08 interfaces COM 4 Linhas de altura

2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
Modelo: ZH-U6
1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
            208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
            208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U8
Um Número Máximo de Pontos: 1048576 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
            160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
            240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
            352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
            480 * 2048 * 2.184.512
      Cor: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E1
Um Número Máximo de Pontos: 32.768 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 680
      Cor: 16 * 102 432 * 512
            48 * 336
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5


/ ****
MODELO: ZH-E3
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
            80 * 81 * 696 680
            128 * 512
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
            80 * 40 * 896 336
            128 * 256
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E5
1 Pontos Máximo: 163.840 (cor de meia altura)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 409 648 * 300 864 * 2560
            80 * 204 896 * 1704128 * 1280144 * 1136
            160 * 1024 176 * 928 192 * 848 208 * 784
            224 * 728 240 * 680 256 * 640
      Cor: 16 * 409 632 * 204 848 * 169 664 * 1280
            80 * 102 496 * 848 128 * 640
    Nota: 12 de interface com 8 Linhas de altura 08 interfaces COM 4 Linhas de altura
     
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E6

1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            144 * 3640160 * 3272176 * 2976192 * 2728
            208 * 2520224 * 2336240 * 2184256 * 2048
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            144 * 1816160 * 1632176 * 1488192 * 1360
            208 * 1256224 * 1168240 * 1088256 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-E8
Um Número Máximo de Pontos: 1048576 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 819 264 * 819 296 * 8192128 * 8192
            160 * 6552192 * 5456208 * 5040224 * 4680
            240 * 4368256 * 4096288 * 3640320 * 3272
            352 * 2976384 * 2728416 * 2520448 * 2336
            480 * 2048 * 2.184.512
      Cor: 32 * 819 264 * 819 296 * 5456128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-Gm
Um Número Máximo de Pontos: 16,384 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 1024
      Cor: 16 * 512
(2) Suporte de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoio partição Livre
4 Suporte correm Lado mágico (a Tela Inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, Temperatura
6 Interfaces de Comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. TEMPORIZADOR
8. Suporte de teste de Tela Cheia
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G0
Um Número Máximo de Pontos: 25.600 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 160 032 * 800
      Cor: 16 * 80 * 032 400
(2) Suporte de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoio partição Livre
4 Suporte correm Lado mágico (a Tela Inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, Temperatura
6 Interfaces de Comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. TEMPORIZADOR
8. Suporte de teste de Tela Cheia
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
/ ****
MODELO: ZH-G3
Um Número Máximo de Pontos: 65,536 (área de cor Metade)
      Monocromática: 16 * 409 632 * 2048
            48 * 136 064 * 1024
            80 * 81 * 696 680
            128 * 512
      Cor: 16 * 204 832 * 1024
            48 * 68 * 064 512
            80 * 40 * 896 336
            128 * 256
(2) Suporte de 1/4, 1/8, 1/16
3 Apoio partição Livre
4 Suporte correm Lado mágico (a Tela Inteira / partição)
Contagem regressiva de 5 Suporte, Temperatura
6 Interfaces de Comunicação:. GPRS RS-232
Suporte do interruptor 7. TEMPORIZADOR
8. Suporte de teste de Tela Cheia
Linhas de Comunicação RS-232 9 Como retas Linhas
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5


/ ****
Modelo: ZH-U7
1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
            288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
            416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7 Suporte U disco e Modo de Comunicação Dupla de série
8 e Suporte Porta de série U atualização disco
9. Suporta Todos Os Formatos de armazenamento em disco U FAT32 / NTFS / EXFAT
10. Linha de Comunicação RS-232 cabo Direto
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5

/ ****
MODELO: ZH-E7

1 Pontos Máximo: 524288 (área cor Metade)
      Monocromática: 32 * 409 664 * 409 696 * 4096 128 * 4096
            160 * * 3.272.192 2.728.224 2.336.256 * * 2048
            288 * 1816320 * 1632352 * 1488384 * 1360
            416 * 1256448 * 1168480 * 1088512 * 1024
      Cor: 32 * 409 664 * 409 696 * 2728128 * 2048
            160 * 1632192 * 1360224 * 1168256 * 1024
            288 * 904 320 * 816 352 * 744 384 * 680
            416 * 624 448 * 584 480 * 544 512 * 512
2 suporta Todos digitalização
3 suporta 16 partição Livre
4 suporta o Lado da Tela e executar todo por divisórias Laterais Que funcionam
Fundo Dinâmico 5 Suporte de Tela Cheia e contexto Dinâmico POR distrito
6 N Tipos de Apoio legal Animação de texto
7. Suporta Dupla porta Ethernet e Modo de Comunicação de série
8. Obter automáticamente IP, configurações de IP, sem
9. Suporta autônomos e Comunicações de LAN diretamente Ligado
10. Porta de Rede de Comunicação Linhas retas Totalmente compatíveis e Linhas Cruzadas
Serial RS-232 Comunicação 11 de para a reta Linha
    Ligação fazer SEGUINTE Modo
          PC ---- Dispositivo
           2 ---- 2
           3 ---- 3
           5 ---- 5
